

**UTILISATION REPORT FOR VARIABLE ADDRESS BITS**


6,6,3 | 4,8,3 ( L1(TAG,SET,OFFSET) | L2(TAG,SET,OFFSET) )




7,5,3 | 5,7,3




7,5,3 | 4,8,3




6,6,3 | 5,7,3




7,5,3 | 6,6,3




8,4,3 | 5,7,3




7,5,3 | 3,9,3




7,5,3 | 2,10,3




9,3,3 | 5,7,3




10,2,3 | 5,7,3




6,6,3 | 3,9,3




6,6,3 | 2,10,3




4,8,3 | 3,9,3




4,8,3 | 2,10,3




3,9,3 | 2,10,3




8,4,3 |7,5,3




8,4,3 |6,6,3




8,4,3 | 4,8,3




8,4,3 | 3,9,3




8,4,3 | 2,10,3



5,7,3 | 4,8,3



5,7,3 |3,9,3



5,7,3 | 2,10,3

